  Spanish Linux HOWTO
  Gonzalo.Garcia-Agullo@jrc.es.
  v0.1, 20 August 1996

  This is the very first issue of the Spanish Linux HOWTO. The target
  audience of this document is the growing family of Linux users in
  Spain and Latin America, so this How-To is of course in Spanish. Some
  non-Spanish speakers have asked for information on Linux in the Span­
  ish environment, for developing software with Spanish support or just
  to get in touch with the Linux community in Spain. You're welcome in
  any case...

  1.  Introducción

  1.1.  Empecemos por el principio...

  Este documento pretende ser el punto de entrada de los
  hispanohablantes al mundo Linux, intentando abarcar tanto a los
  principiantes de este apasionante sistema como a los ya iniciados que
  buscan información puntual. Se tratarán de forma genérica todos los
  temas que puedan interesar al usuario de Linux, desarrollándolos en
  castellano o dando referencias a otras fuentes de información en
  nuestro idioma, así como orientación cuando tenga que acudir a otras
  HOWTO y en general a cualquier documento en inglés.

  Se distribuye integrado con el Linux Documentation Project en todos
  los foros de información Linux en Internet. Se actualiza
  periódicamente, pudiendo encontrar la última versión en Linux/España
  <http://www.cs.us.es/archive/linux.html>

  Notas del autor: Aunque puede ser interesante de por sí, traducir sin
  más información ya editada en inglés no es el objetivo de este
  documento, sino más bien servir de base al usuario hispanohablante y
  divulgar el Linux en nuestro idioma. Una ambición de quien escribe es,
  desde estas líneas, poner su grano de arena para coordinar los
  esfuerzos (valiosos pero muy diseminados por la red) de tanto Linuxero
  como ya hay. Otro objetivo menos pretencioso de este documento es
  complementar todas las demas Howto's en aquellos aspectos concretos
  que afecten a los usuarios hispanos (configuración del sistema y de
  las aplicaciones para trabajar en nuestro idioma, teclados, correo
  electrónico en español, etc). Un tercer objetivo será servir de agenda
  actualizada de direcciones españolas dedicadas a Linux, tanto para
  difusión de las distribuciones originales de software Linux como de
  desarrollos propios en español que se vayan publicando. Vaya desde
  aquí mi agradecimiento en esta primera versión para Antonio L. Delgado
  <mailto:antonio-luis.delgado@cs.us.es>, compañero de la Facultad de
  Informática de Sevilla, por prestarse a echar una mano redactando esta
  Howto en las calurosas tardes de Sevilla.

  Cualquier comentario, sugerencia para nuevos contenidos, rectificación
  de errores, crítica, etc. es no sólo bienvenido sino también esperado.
  Contacta por correo electrónico para todo lo que quieras.

  1.2.  ¿Qué es linux?

  Linux es una implementación del sistema operativo UNIX (uno más de
  entre los numerosos clónicos del histórico Unix), pero con la
  originalidad de ser gratuito y a la vez muy potente, que sale muy bien
  parado (no pocas veces victorioso) al compararlo con las versiones
  comerciales para sistemas de mayor envergadura y por tanto
  teóricamente superiores. Comenzó como proyecto personal del -entonces
  estudiante- Linus Torvalds, quien tomó como punto de partida otro
  viejo conocido, el Minix de Andy. S. Tanenbaum (profesor de sistemas
  operativos que creó su propio sistema operativo Unix en PCs XT para
  usarlo en su docencia). Actualmente Linus lo sigue desarrollando, pero
  a estas alturas el principal autor es la red Internet, desde donde una
  gigantesca familia de programadores y usuarios aportan diariamente su
  tiempo aumentando sus prestaciones y dando información y soporte
  técnico mútuo.  La versión original -y aun predominante- comenzó para
  PCs compatibles (Intel 386 y superiores), existiendo también en
  desarrollo versiones para prácticamente todo tipo de plataformas:
  PowerPC <http://www.cs.us.es/archive/linuxppc/>, Sparc
  <http://www.geog.ubc.ca/sparclinux.html>, Alpha
  <http://www.azstarnet.com/~axplinux>, Mips <http://www.fnet.fr/linux-
  mips/>, etc. De todas ellas la más reciente en este momento es la
  versión para PowerMac <http://www.mklinux.org> (el PowerPC de Apple)
  basada en el microkernel Mach 3.0 y de la que ya hay una distribución
  para desarrolladores avalada directamente por Apple y OSF pero
  conservando el espíritu (gratuito, de libre distribución, etc) de la
  version original. Un servidor la acaba de probar hace unos días y se
  ha llevado una grata sorpresa (aún tendrá muuuchos fallos, pero para
  ser una primerísima versión y el poco tiempo que lleva en marcha, ha
  avanzado más de lo que me esperaba).

  1.3.  ¿Cómo conseguirlo?

  La primera fuente para conseguir el sistema Linux es la propia red
  Internet, y es donde estarán siempre las últimas versiones y las
  aplicaciones más actualizadas en muchos servidores de FTP anónimo.
  Otra vía muy frecuente, de interés para principiantes y para quienes
  no deseen o no puedan permitirse copiar tanta cantidad de información
  a traves de la red, es mediante las versiones comercializadas en
  CDROM. Hay empresas que se dedican a elaborar CDROMs de bajo coste con
  recopilaciones de software, manuales, etc. El corazón del sistema es
  el mismo, aunque pueden tener externamente presentaciones y formas
  distintas de instalación. Hay revistas especializadas que tambión
  suelen incluir CDs con alguna versión de Linux. Hacia el final de este
  documento se relacionan diversas fuentes de Linux, tanto servidores
  públicos en la red como direcciones de empresas que lo comercializan.

  Una ventaja (para muchos usuarios termina siendo un inconveniente) es
  la gran rapidez con la que se se desarrolla Linux. Constantemente
  llegan a los principales servidores Linux en la red actualizaciones
  del núcleo del sistema, de aplicaciones, utilidades, manuales y
  documentación, etc. Es bueno estar al día, seguir con atención su
  evolución y aprovechar las mejoras que se incorporen, pero en la
  mayoría de los casos no vale la pena estar reinstalando software por
  el simple hecho de ser una nueva versión, sino que hay que ser un poco
  selectivos, al menos con el software. En el caso de los manuales, How-
  To's, grupos de noticias y/o listas de correo sí que vale la pena
  estar "a la última", sobre todo porque es allí donde nos sacarán de
  apuros cuando agotemos nuestros propios recursos...

  1.4.  ¡Socorro! ¿Dónde están los manuales?

  Como ocurre en todas las versiones de Unix, el primer sitio donde
  mirar cuando tenga una duda concreta sobre tal comando, fichero de
  configuración, etc. es la orden 'man', que incluye la ayuda de
  referencia de Unix. Pero sólo es útil en ese ámbito, cuando ya se sabe
  más o menos lo se que busca, y sólo se necesita aclarar dudas
  concretas. Para todo lo demás la mejor fuente de información es, cómo
  no, la propia red. En ella están disponibles tanto libros completos
  (de los que algunas editoriales especializadas han publicado versiones
  en papel) como la colección "Linux HOWTO", de la que este documento
  forma parte. Hay una HOWTO para prácticamente cualquier tema. Su
  objetivo es cubrir, mediante manuales breves, concisos y específicos,
  cualquier duda que pueda surgir. Se actualizan permanentemente, y se
  distribuyen a través del denominado "Linux Documentation Project"
  (LDP) en Internet. La misma información se publica en muy diferentes
  formatos, orientados tanto a la búsqueda y consulta en línea como a su
  lectura convencional. Todas las versiones de Linux incluyen estos
  manuales (al menos la última edición disponible en el momento de
  recopilar el CDROM correspondiente), y al final de este documento se
  aportan algunas de las muchas direcciones para consultar en la red.

  2.  Distribuciones

  Extracto de la Distributions-HOWTO sobre distintas versiones de Linux.
  Acuda a ella para ampliar información

  El único elemento común a todas las versiones Linux es su kernel -el
  núcleo del sistema operativo-, que se desarrolla de forma coordinada y
  con actualizaciones sistemáticas. Sin embargo todo sistema operativo
  necesita, junto al núcleo del sistema, todo un conjunto de utilidades
  y herramientas de instalación, configuración y uso. Ahí juegan su
  papel las diferentes distribuciones: algunos particulares, entidades y
  empresas se dedican a hacer determinadas recopilaciones de software
  que ellos mismos preparan para que sean facilmente instalables y
  configurables. Todas ellas facilitan el software junto a su código
  fuente, pero la flexible licencia GNU a la que se acojen permite tanto
  ofrecerlas gratuitamente como distribuirlas por canales comerciales
  (lo que se paga es el trabajo de recopilación, el software de cosecha
  propia que pueda aportar, una presentación más elaborada, gastos de
  distribución y soporte técnico al usuario).

  Algunas de las distribuciones más conocidas son:

     Slackware
        Esta distribucion es quizas de las más extendidas en todo el
        mundo y la más conocida en España, ya que es la que han
        divulgado las publicaciones del sector. Incluye con creces todo
        el software que cualquier usuario medio o avanzado pueda
        necesitar, y su método de instalación es asequible aunque lejos
        de las típicas y vistosas instalaciones a las que el usuario
        neófito esta acostumbrado en los sistemas comerciales.  Tiene
        diversos derivados comercializados bajo diferentes nombres (por
        ej. "Slackware Pro") que mejoran la instalación e incluyen
        manuales y bibliografía en un único lote. Esta en todos los FTPs
        principales, siendo  <http://www.cdrom.com/> su distribuidor de
        origen.

     Red Hat
        Creada por Red Hat Software, en Connecticut, EE.UU. Una de sus
        ventajas es el atractivo sistema de instalación (en modo
        gráfico) y el cómodo mantenimiento de componentes de software,
        lo que facilita enormemente las tan frecuentes actualizaciones.
        Se puede obtener tanto gratuitamente en la red como adquiriendo
        el CDROM correspondiente. Otras empresas comercializan también
        sistemas basados en Red Hat, como Caldera Inc. y Pacific Hi-
        Tech. Aún poco conocida en Espaa pero pujante, sobre todo para
        principiantes. Sus creadores estan en  <http://www.redhat.com>.
        El mencionado sistema de gestión de componentes de software es
        obra suya, pero lo han ofrecido con carácter abierto y gratuito
        a los demás desarrolladores bajo la licencia de GNU, por lo que
        es previsible que en el futuro otros muchos asuman este sistema
        en sus propias distribuciones, lo que facilitará enormemente las
        actualizaciones.

     Debian
        La Free Software Fundation (FSF) es bien conocida entre los
        acérrimos usuarios de software gratuito para Unix. Son los
        creadores del sistema GNU, su futuro Unix gratuito. Ya hay mucho
        material pero no un sistema operativo completo, asi que mientras
        tanto ofrecen un Unix integrado por el nucleo de Linux y el
        software de GNU.  <http://www.debian.org>.

  3.  Ayuda a la instalación de la distribución Slackware

  Este es un extracto de la Installation-HOWTO, orientada
  fundamentalmente a la instalación de Linux Slackware. Mucha de la
  información sobre instalacion de Slackware es aplicable a cualquier
  versión de Linux, pero no necesariamente al pie de la letra.

  Aparte de otras muchas variantes que se puedan considerar, a la hora
  de instalar Linux en nuestro disco duro hay básicamente dos formas:
  UMSDOS y Partición nativa. Cada una tiene sus ventajas e
  inconvenientes, pero como se verá es recomendable que todos los
  usuarios terminen usando el segundo método ya que es el más eficiente
  y el que mejor aprovecha las ventajas de Linux.

  3.1.  Instalación con UMSDOS

  Consiste en aprovechar el espacio de disco que queda libre en los PCs
  con MSDOS, sin necesidad de tocar las particiones de disco. Linux es
  un sistema operativo, y como tal totalmente independiente, no
  requiriendo por tanto ningun otro sistema operativo en su ordenador
  (aunque puede convivir perfectamente con ellos). Sin embargo es un
  parque muy amplio el de usuarios que ya tienen instalado MSDOS y/o MS-
  Windows y que, al no considerase expertos, no se atreven en un primer
  momento a reparticionar el disco para sustituir total o parcialmente a
  su sistema actual. Para ellos, o simplemente para quien quiera ver y
  probar Linux sin ser tan drasticos formateando discos duros, la
  solución es UMSDOS. Permite crear, a partir de un directorio de MSDOS,
  toda la estructura que tendría un disco nativo de Linux. Cuando
  arranque el sistema, Linux emulará su disco a partir de la información
  en ese directorio. Es totalmente funcional, pero puede ser ligeramente
  más lento en ordenadores de gama media-baja y no aprovecha la gestión
  de disco nativo. Una gran ventaja es que si se libera disco en Linux,
  implícitamente estamos creando espacio que será aprovechable cuando
  arranquemos MSDOS, y viceversa. Además, el día que queramos
  deshacernos de Linux (¡poco probable!) o que simplemente nos decidamos
  a hacer una instalación completa, desinstalar ese Linux es tan
  sencillo como simplemente borrar sin contemplaciones el directorio
  C:\LINUX que creó desde MSDOS.

  3.2.  Instalación en partición nativa de Linux.

  Salvo la fase inicial en la que se preparan las particiones nativas o
  el UMSDOS, el procedimiento restante de instalación es básicamente el
  mismo.  Ya que puede ser el que provoque más dudas, centraremos estos
  consejos de instalación en la instalación con partición nativa. Pero
  recuerde que

  ______________________________________________________________________
     ESTO NO ES UNA GUIA DE INSTALACION, SINO UN COMPLEMENTO A LAS
     INTRUCCIONES DE INSTALACION DE SU VERSION DE LINUX.

     LEA LA INSTALLATION-HOWTO Y/O EL MANUAL QUE ACOMPAñA A SU DISTRIBUCION
     ANTES DE COMENZAR, O DE LO CONTRARIO PUEDE FALLAR LA INSTALACION E
     INCLUSO INUTILIZAR EL SOFTWARE QUE PUEDA TENER YA INSTALADO EN SU
     ORDENADOR.

     LA DISTRIBUCION TOMADA COMO BASE ES LINUX SLACKWARE 3.0. EL PROCEDIMIENTO
     PUEDE VARIAR DE UNAS VERSIONES A OTRAS. EN CASO DE DUDA ACUDA A LOS
     MANUALES DE SU SISTEMA O CONSULTE A LOS CANALES DE AYUDA Y SOPORTE LINUX
     HABITUALES (EN INTERNET O A SU DISTRIBUIDOR)

     LOS AUTORES DE ESTA DOCUMENTACION NO SE RESPONSABILIZAN DE LOS POSIBLES
     DESASTRES QUE PUEDA OCASIONAR. SI DECIDE CONTINUAR ES BAJO SU EXCLUSIVA
     RESPONSABILIDAD. (Nos gusta dormir tranquilos ;^) )
  ______________________________________________________________________

  3.2.1.  Preliminares

  En esta instalación es necesario que LINUX disponga de una partición
  distinta a la de MSDOS para trabajar. Si ya tiene algún sistema
  instalado, lo más frecuente es que sea una única partición DOS que
  ocupe todo el disco, por lo que reparticionar supone eliminar esa
  partición para volver a crearla asignándole menos disco para hacer
  sitio a Linux (o para dárselo totalmente, según la instalación
  escogida). Eso supone perder como norma general todos los datos en las
  particiones ya existentes.

  Existe, sin embargo, una utilidad anexa a Linux que corre sobre MSDOS
  y que permite "encoger" una partición de DOS siempre que la unidad
  tenga espacio libre y haya sido totalmente defragmentada (con la
  utilidad "DEFRAG" de MSDOS 6.x o similares). Esto le permitirá crear
  nuevas particiones conservando sus datos en la partición MSDOS actual.
  Esta utilidad se llama "fips" y la encontrará en su servidor habitual
  en la red junto a otras utilidades de MSDOS para ayudar a la
  instalación de Linux.

  LEA LA DOCUMENTACION DE FIPS ANTES DE UTILIZARLO.

  Primero debe liberar en MSDOS el espacio que pretenda reservar para la
  nueva partición de Linux (y para el espacio de swap, como después se
  comentará). Después debe defragmentar la partición de DOS con la
  utilidad "defrag" que acompaña a las últimas versiones de DOS, o bien
  sus equivalentes de PCTools o Norton. Ahora puede correr el programa
  fips y crear una nueva partición con el espacio liberado. Lo habitual
  será crear dos particiones: una Linux native para el sistema, y una
  Linux swap con por ej. el doble que de RAM, pero en caso de necesidad
  incluso puede ahorrarse una partición específica para swap, y "robar"
  ese espacio de disco bien a MSDOS o al propio Linux.

  3.2.2.  Formateo de la partición.

  Una vez añadida la nueva partición que destinaremos a Linux, hay que
  preparar la siguiente etapa, el arranque de Linux, ya que salvo el
  apartado anterior en el que salvaguardamos la instalación previa de
  MSDOS, toda la instalación se hará desde el propio Linux. Para
  arrancar necesitaremos dos disquetes (en algunas distribuciones como
  RedHat pueden ser tres), donde grabaremos tanto el núcleo del sistema
  operativo como los primeros programas con los que poder empezar a
  instalar. El primer disquete es el que etiquetaremos como "boot disk",
  y es donde irá el núcleo del sistema con el que arrancar. Como Linux
  es casi un sistema "a la carta", que puede llevar en el núcleo más o
  menos funcionalidades según nuestras necesidades, deberemos escoger
  entre los núcleos precompilados aquel que se adapte mejor a nuestro
  caso. En el futuro será recomendable que incluso recompilemos nuestro
  propio núcleo para personalizarlo aún más, añadir lo que falte y
  simplificar lo que sobre en nuestro caso. El siguiente disquete es el
  "root disk" o "ramdisk", que incluye el software mínimo que cargaremos
  en memoria para la instalación.

  En la distribución de Linux tendremos una serie de ficheros que
  constituyen "imágenes" de esos disquetes. Es decir, una vez elegidas
  qué diquetes necesitaremos, los crearemos a partir de esas imágenes,
  bien desde otro sistema Linux ya funcionando (o incluso de cualquier
  Unix en general), bien desde MSDOS con otra utilidad complementaria de
  "fips": "rawrite".

  Una vez hecho esto ya puedes arrancar con tus discos. Introduce el
  "boot disk", arranca el ordenador y sigue sus instrucciones. Cuando
  finalice la fase de arranque Slackware te ofrecerá un símbolo para
  hacer "login" (entrar en el sistema), mientras que RedHat arrancará
  directamente la aplicación de instalación. Utiliza el nombre "root"
  como nombre de usuario (es el super-usuario que administra el
  sistema). La primera vez no necesitarás clave alguna para entrar.

  Ya estas en el prompt de Linux, desde donde puedes crear tus
  particiones y tu espacio de swap (es una zona especial de disco que
  Linux usa como memoria virtual que complementa a la memoria RAM del
  ordenador). Al igual que en MSDOS, el comando para gestionar
  particiones se llama "fdisk". En algunas versiones hay también una
  "cfdisk" con un interfaz más asequible, aunque iguales en lo básico.

  Si posees una partición de MSDOS, no te asustes, sigue adelante, no la
  vas a perder simplemente por entrar en fdisk, pero sí que debes tener
  precaución al añadir la partición linux sobre el espacio que le
  habíamos quitado a MSDOS, para no afectar a éste.

  Dentro de fdisk usa la opción 'n' para añadir nuevas particiones.
  Dalas de alta como particiones primarias (si ya tienes una particion
  de arranque con MSDOS, ésta será la partición 1 y a partir de ahí
  añadirás particiones Linux).  Es ahora el momento de añadir el espacio
  de swap, conveniente siempre, e incluso imprescindible si se dispone
  de memoria igual o inferior a 8Mb. Como regla orientativa puede servir
  tener el doble de swap que RAM (para 8Mb o menos de RAM), y 1.5 veces
  para memorias superiores, pero depende de la disponibilidad de disco y
  de memoria que tengamos, así como del uso que le vayamos a dar. En
  realidad será tu experiencia la que te irá diciendo en sucesivas
  instalaciones cuánto swap necesitas. En caso de disponer de más de un
  disco duro es muy recomendable tener separadas las particiones de
  linux y de swap (por ej. DOS+swap en uno y linux en el otro), lo que
  mejorará el rendimiento global.

  Una vez creadas las particiones, hay que definir también en fdisk el
  uso que van a tener (tipo de partición), siendo obviamente "linux swap
  partition" (tipo 83) para el swap, y "Linux native partition" para el
  propio linux. Al final, y siguiendo con este ejemplo, tendrás tres
  particiones definidas:

  ·  MSDOS, marcada como "activa", con el arranque.

  ·  Linux swap.

  ·  Linux Native, donde residirá el linux.

  NO TENGAS MIEDO POR TOCAR Y PROBAR: HASTA QUE NO USES LA OPCION DE
  ESCRIBIR A DISCO, PUEDES HACER TODO TIPO DE PRUEBAS Y/O CANCELARLO
  TODO HASTA ESTAR SEGURO Y GRABAR LA NUEVA TABLA DE PARTICIONES.

  Es probable que haya que rearrancar si modificamos las particiones, y
  continuar con el software de instalación de nuestro Linux. En el caso
  de Slackware, ese software de instalación ya necesita al menos 8Mb de
  memoria, por lo que si estamos justos de memoria tendremos que activar
  ya mismo el swap antes de ejecutarlo. Si ese es el caso, hay que
  hacerlo en dos pasos: formatear la partición de swap y luego activarla
  para que empiece a complementar la RAM. Los comandos serían

  ______________________________________________________________________
    mkswap -c /dev/hdXX
    swapon /dev/hdXX
  ______________________________________________________________________

  donde /dev/hdXX sería el nombre de la partición que hemos definido
  como swap. Una vez hecho esto, Slackware ya aporta una utilidad de
  instalación que detectará las particiones creadas y procederá con el
  resto de la instalación con la aplicación "setup", que nos guiará
  durante toda la instalación con un sencillo interfaz de menús, que no
  requiere muchas explicaciones. Durante una de las etapas de la
  instalación Setup intentará preparar el swap. Si lo hemos hecho ya a
  mano habrá que indicarle que se lo salte, mientras que en el resto de
  los casos dejaremos que setup haga todo lo que tenga que hacer.

  3.2.3.  Instalación de los discos.

  Slackware divide la distribución del sistema operativo en "series"
  temáticas, y a su vez cada una de ellas en directorios que se
  corresponden perfectamente con disquetes de 1.44Mb. Los discos
  esenciales serían los de la "Serie A", con los que el sistema ya es
  arrancable autónomamente desde el disco duro, aunque en la práctica
  lógicamente instalaremos también la "AP" (aplicaciones básicas), "N"
  (software de red, si vamos a conectarnos con cualquier modalidad), "D"
  (compiladores y librerías), "X" y "XAP" para el entorno gráfico
  XFree86.

  Por su parte RedHat organiza el software también en "paquetes"
  instalables de forma independiente y también agrupados por temas,
  aunque no sigue ningún esquema traducible en disquetes, por lo que las
  únicas vías de instalación son CDROM o directamente de la red.

  3.2.4.  Configuración

  Una vez cargados a disco los paquetes de software, la siguiente fase
  será la de configuración, que se realiza desde el mismo programa de
  setup. Como esta parte es muy variable y depende de cada caso. Nos
  centraremos en dos puntos típicamente problematicos: el arranque del
  sistema (incluida la posibilidad de arrancar múltiples sistemas
  operativos desde distintas particiones o distintos discos) y la
  configuración de red

  Para instalar un método de arranque de Linux hay dos utilidades:
  "Lilo" y "Loadlin".  La primera es un pequeño programa que se instala
  en el "Master boot record" del disco duro o en la partición que fdisk
  marcó como "activa", y que permite arrancar indistintamente Linux, DOS
  6.x, Windows95, etc. La segunda es una utilidad de MSDOS que permite
  dejar en paz los arranques de particiones, haciendo en su lugar un
  "arranque en caliente" directamente desde DOS. Ambos funcionan bien,
  por lo que elegir una u otra es cuestión de preferencias de cada cual.
  En el segundo caso podrí darnos algún error si hubiera algún programa
  de DOS residente en memoria que pueda obstaculizar la carga de Linux.
  Eso es relativamente facil de solucionar jugando un poco con las
  configuraciones de DOS (incluso con los menus de arranque que
  incorpora el config.sys de MSDOS 6.x), pero incluso en ese caso
  podemos encontrarnos dos obstaculos mas: si tenemos instalado
  DoubleSpace/Drivespace hay que evitar que se cargue en memoria
  pulsando F8 durante el inicio de DOS para poder ejecutar Loadlin (no
  hay otra forma de pararlo ya que normalmente se carga incluso antes
  que config.sys), y ademas si usamos Windows95 hay que pulsar
  igualmente F8 para arrancar con solo el símbolo del sistema, evitando
  entrar en el modo gráfico.

  Linux puede convivir con cualquier sistema operativo, pero unos dan
  mas dolores de cabeza que otros, por lo que en caso de duda acude a la
  documentación correspondiente (la de instalación de la propia
  distribución y la Booting-HOWTO. De todas formas, si una vez instalado
  Linux no conseguimos arrancarlo (sabemos que está ahí pero no
  conseguimos entrar en él), siempre queda un recurso asequible:
  introduce el "boot disk" y en vez de darle a INTRO cuando te aparezca
  un simbolo "boot", teclea root=dev/XXXX/ indicando que ya hay un Linux
  en la partición correspondiente, y que debe usarlo en vez de continuar
  con una hipotética instalación. Lo único diferente es que se estaría
  usando el núcleo (kernel) del disquete en vez del instalado en el
  disco duro, pero a partir de ahí montará la partición del disco duro y
  usará todo lo ya instalado allí.

  Otro problema frecuente (solventado en la última version de RedHat
  pero no aún en Slackware) es que graba en el disco duro un núcleo
  genérico en vez del que hayamos usado en el "boot disk", que era
  precisamente el que habíamos elegido, por lo que es habitual que, si
  necesitamos algún controlador específico para algún dispositivo o
  cualquier otra funcionalidad, cuando arranquemos directamente desde el
  disco duro ya no nos lo reconocerá. Si estamos usando LILO haz lo
  siguiente para arreglarlo: entra como superusuario, copia la imagen
  que habias usado para generar el "boot disk" sobre el fichero
  "/vmlinuz" del disco duro y ejecuta "lilo" para reinstalar el arranque
  con el núcleo correcto. Si estas usando LOADLIN, simplemente dale como
  parámetro el fichero del núcleo correcto (es facil tener varios
  núcleos y elegir en cada caso el que interese). Seguir arrancando con
  el disquete como en el caso anterior sería también otra posibilidad
  para no perder ese CDROM, esa tarjeta, etc.

  4.  Españolización de Linux

  Uno de los aspectos más molestos es no poder escribir con naturalidad
  en nuestro idioma por falta de soporte de los caracteres especiales en
  el software. El juego de caracteres básico de ASCII es de 7 bits, y no
  incluye ni las vocales acentuadas ni nuestra maltratada 'ñ'.  Hay una
  norma ISO-8859-1 (ó ISO-Latin1) que sí que abarca todos los caracteres
  pero que sigue dando la lata en muchas tareas habituales, como el
  correo electrónico (muchos sistemas solo respetan 7 bits, por lo que
  textos que podemos ver correctamente en nuestro ordenador
  probablemente se visualizarán de forma lamentable cuando los enviemos
  a otra persona. A continuación se mencionan algunas de las situaciones
  más frecuentes y cómo intentar solucionarlas.
  4.1.  Consola

   ...O cómo demonios poder usar acentos en nuestro propio ordenador

  Mediante el comando loadkeys se cargan las tablas de traducción del
  teclado.  Estas tablas traducen los códigos que se generan al pulsar
  las teclas a los que reciben los programas. Los ficheros que contienen
  estas tablas de traducción se encuentran en el directorio
  /usr/lib/kbd/keytables/ y el fichero que contiene el mapeado del
  teclado español se denomina es.map. Su objetivo es que si pulsamos una
  determinada combinación de teclas, aparezca en pantalla el carácter
  que tenemos pintado en nuestro teclado, y no su equivalente en el
  teclado que se usa en cualquier otro país.

  La llamada a este comando suele ser de la forma siguiente, que
  aparecerá en el arranque por defecto (en Slackware estaría
  en/etc/rc.d/rc.keymap):

       loadkeys /usr/lib/kbd/keytables/es.map

  Nota del autor: A igual configuración de teclado, más de una vez me
  han fallado los acentos por recompilar el núcleo, pero en el momento
  de escribir estas líneas aún no he visto la causa...

  4.2.  Shell bash

  Para que la bash soporte el uso de vocales acentuadas asi como de la
  letra ñ basta con incluir las siguientes líneas en un fichero .inputrc
  (o al menos en .bash_profile) en tu $HOME:

  ______________________________________________________________________
  set meta-flag on                # conservar bit 8 en entrada de teclado
  set output-meta on      # conservar bit 8 en salida por terminal
  set convert-meta off    # no convertir secuencias de escape

  export LC_CTYPE=ISO_8859_1
  ______________________________________________________________________

  4.3.  Shell tcsh

  Para que la tcsh soporte el uso de vocales acentuadas asi como de la
  letra ñ basta con incluir las siguientes líneas en un fichero .tcshrc
  (o al menos en .login) en tu $HOME:

  ______________________________________________________________________
  setenv LANG C
  setenv LC_CTYPE "iso_8859_1"
  ______________________________________________________________________

  4.4.  Algunas aplicaciones

  Sería excesivamente largo detallar todas las posibilidades para
  trabajar con caracteres de 8 bits en todas las aplicaciones,
  utilidades, comandos del sistema, etc. Aquí van algunos ejemplos:

     Editor joe
        Joe tiene un parámetro -asis para que conserve los caracteres de
        8 bits.

     less
        Por defecto muestra solamente los caracteres de 7 bits (los de 8
        los representa por su código ASCII). Ello protege de ver en
        pantalla "basura" si por error intentamos leer ficheros
        binarios, de datos, etc., pero impide ver nuestros acentos. Se
        puede modificar momentáneamente con el modificador -r desde la
        propia utilidad, pero sería mejor tener definida la variable de
        entorno LESSCHARSET=latin1.

     ls Para que muestre los caracteres especiales en los nombres de los
        ficheros tiene las opciones -8 -N, que se pueden añadir a la
        variable LS_OPTIONS que probablemente ya tengas definida por
        defecto.

     mc Este clónico Norton tiene una opción Full 8 bits del submenú
        Display bits... bajo Options.

     nroff, groff
        Dispone de una opción -Tlatin1

  4.5.  Xwindow

  El entorno gráfico XWindow usa para configurar el teclado un comando
  llamado xmodmap que tiene la misma funcion que loadkeys para la
  consola de texto. Ernest Artiaga (drw@portos.upc.es) preparó un
  fichero de configuracion para Xmodmap que genera los acentos con la
  tecla AltGr, que entre otros sitios puede encontrar en
  <ftp://ftp.cs.us.es/pub/Linux/contrib/Xmodmap-es>, y que podemos
  colocar como $HOME/.xmodmap para que se cargue como parte de nuestra
  configuración. Existe también una utilidad
  /usr/lib/kbd/keytables/mk_modmap que genera un listado para Xmodmap a
  partir del mapa de teclado usado por loadkeys.

  De todas formas este método no es perfecto, ya que muchas aplicaciones
  bajo Xwindow tienen su propia forma de configuración o simplemente no
  tienen soporte para caracteres extendidos por lo que a veces es
  posible que podamos usar acentos en una ventana y no en la aplicación
  de la ventana de al lado.

  4.6.  Emulador de DOS (DOSEMU)

  La linea de configuración del teclado en /etc/dosemu.conf deberá
  incluir 'layout es-latin1' para poder usar la 'ñ' y las aperturas de
  interrogación y admiración. Una vez hecho esto, es posible cargar la
  configuración habitual con keyb sp desde el propio emulador de DOS, o
  bien ejecutar 'keybes2.com, una pequeña utilidad para el propio
  emulador disponible en varias de las direcciones habituales.

  4.7.  Correo electrónico

  Por último en relación con el uso del español en Linux, pero no menos
  importante, es poder leer y recibir por mensajería electrónica textos
  escritos en español sin deformar su contenido ni perder los acentos y
  símbolos propios.

  El problema se reduce a lo de siempre: el uso de caracteres especiales
  no incluidos en la tipografía básica sajona requiere trabajar con 8
  bits, pero aún hay muchos sistemas que siguen trabajando con 7 bits,
  lo que trunca o deforma mensajes escritos sin las debidas
  precauciones.

  En el estándar RFC822 que define el formato usado en los mensajes de
  correo de Internet no se permite el uso de 8 bits en las cabeceras de
  los mensajes, dejando abierta la posibilidad de 8 bits en el cuerpo
  del mensaje. Pero tampoco podemos abusar de esa posibilidad ya que no
  tenemos garantías de que lo respete cualquier sistema que pueda
  recibir nuestros documentos. Una solución cada vez más extendida, y
  que permite a los usuarios escribir con libertad y enviar
  prácticamente cualquier información dejando todos esos detalles al
  software de gestión del correo (tanto los agentes de usuario como los
  agentes de transporte en los servidores de correo) es mediante el
  estandar MIME, que permite codificar nuestros mensajes de 8 bits y
  reducirlos a caracteres de 7 bits que puedan pasar a través de
  cualquier sistema sin peligro de perder información. El inconveniente
  (cada vez menor a medida que este sistema se extienda más y más) es
  que si intentamos leer un mensaje con codificación MIME sin un
  software que no implemente este sistema y no pueda interpretarlo,
  puede que veamos "basura" intercalada con nuestro mensaje, o que
  incluso no entendamos nada de nada.

  MIME deja toda la responsabilidad al software, por lo que si ambos
  extremos (remitente y destinatario) usan software compatible con MIME,
  el usuario puede enviar junto a textos simples cualquier combinación
  de tipos de ficheros (documentos generados por procesadores de textos,
  gráficos, sonido, video, etc). Ni siquiera es necesario que ambos usen
  el mismo software. Basta con que ambos sean capaces de generar la
  codificación durante el envío, y de interpretarla en la recepción.

  5.  Conectividad de Linux

  Uno de los puntos muy fuertes de Linux es su gran conectividad:
  incluso con recursos modestos en hardware puede ser un hábil servidor
  de red y convivir practicamente con cualquier configuracion que ya
  tengamos funcionando en nuestra red. A medida que mejoremos el
  equipamiento, Linux aprovechará todos los recursos convirtiéndose en
  un potente centro de servicios.  Si no consigo abrirte el apetito de
  curiosidad, echa un vistazo a las varias How-To sobre el tema o lo
  lamentaras... :)

  Como digno miembro de la familia Unix, el entorno nativo de red en el
  que ha nacido Linux es el TCP/IP, asi que nos moveremos en Internet y
  en las redes locales basadas en esta familia de protocolos como pez en
  el agua. Puede actuar tanto de simple cliente hasta como una potente
  estacion de trabajo de bajo coste, pasando por un XTerminal con todo
  su entorno grafico con absolutamente todo el software necesario, ya
  incluido o de más o menos fácil instalacion.

  En el nivel físico (cacharreo para entendernos), Linux puede
  conectarse con otros Linux o con cualquier otro sistema usando casi
  cualquier cosa: cableado serie, paralelo, modems convencionales,
  tarjetas RDSI, Frame Relay, redes locales ethernet ó token ring,
  radiopaquete (AX.25 para radioaficionados), etc.

  En cuanto a protocolos de red, lo que lleva en la sangre es el
  mencionado TCP/IP, pero puede acceder (como cliente o como servidor,
  segun los casos) a redes basadas en IPX (Novell), AppleTalk
  (Macintosh) y SMB (red LanManager para conectar con Windows para
  trabajo en grupo, Windows 95 y Windows NT).  Por si sirve de pista,
  quien escribe ha hecho ya la prueba de poner un simple PC de gama
  media como nodo principal para dar servicios de disco, impresoras y,
  sobre todo, acceso a Internet a una LAN ethernet de 75 puestos de
  trabajo que usan indistintamente cualquiera de los mencionados
  protocolos compartiendo indistintamente sus recursos. Y lo mejor de
  todo es que nadie fue capaz de distinguir desde sus respectivos
  puestos a Linux del servidor propio que les atendía hasta entonces. De
  hecho lleva varios meses en uso ininterrumpido y sólo Linux ha sido
  capaz de hacer simultáneamente de servidor para usuarios Unix, Windows
  3.11, Windows 95, NT, DOS, Netware y Mac sin colgarse ni una sola vez
  y con un coste ridículo. Nadie me garantiza que nunca me vaya a
  fallar, pero lo doy por modesta pero absolutamente victorioso en
  comparación con sistemas comerciales teóricamente superiores y con un
  coste mucho mayor.

  Otra situación en la que actualmente uso Linux es como servidor de
  Web, mail, FTP anónimo (de servicio público a la red) y servicios de
  salida a Internet para una red local de 2.100 usuarios, también con
  muy buenos resultados a pesar de la fuerte carga de trabajo contínuo
  las 24 horas.

  5.1.  Conectividad casera

  Algunas de las situaciones típicas en las que se puede aprovechar la
  capacidad de trabajo en red de Linux podrían ser:

  5.2.  Servidor de terminales

  ¿Quién no tiene en casa un PC (o algo peor) que se ha quedado antiguo
  pero que aún funciona? Cualquier ordenador con un puerto serie y algun
  software de emulación de terminal puede conectarse a un Linux,
  permitiendo varios usuarios trabajando simultaneamente. Para quien no
  lo haya hecho alguna vez, es la forma más simple de comprobar por sí
  mismo que Linux es un sistema 100% multiusuario y multitarea. Todos
  los recursos de memoria, disco, etc.  estarán a la vez disponibles
  para compartirlos entre tantos usuarios como puertos serie tengamos.

  5.3.  Red PPP

  Enlazando ordenadores por puertas serie, paralelo, modems, etc, es
  posible no solamente que un Linux sea el ordenador principal y otros
  usuarios accedan a través de simples terminales, sino que es posible
  aprovechar la capacidad de todos los equipos sumando recursos.  Desde
  un equipo se puede acceder a impresoras, discos, etc. de cualquier
  otro equipo. El protocolo PPP permite crear una red TCP/IP entre todos
  ellos, usando como enlace tanto modems como simples cables. A medida
  que cambiemos la red física por algo mas "decente" como una LAN
  ethernet o análogo, mejorarán las prestaciones como es lógico, pero la
  idea es la misma y el software de usuario son idénticos (lo que varía,
  claro esta, es la configuración del propio sistema operativo).

  5.4.  Servidor de modems

  Combinando los dos apartados anteriores, podemos unir la capacidad de
  servidor de puertos serie (a los que conectaremos modems) y el
  protocolo PPP (para dar a esas líneas serie la funcionalidad del
  TCP/IP). Así podemos dar servicio de acceso a Internet a los usuarios
  que se nos conecten por teléfono.

  5.5.  Conexion directa a Internet

  Ciertamente no es lo normal en casa, pero es relativamente frecuente
  encontrarlo en universidades y de un tiempo para acá también es
  habitual en empresas. Si tenemos una red local enganchada a su vez a
  un proveedor (académico o comercial), entonces una simple tarjeta de
  red y una simple configuración del sistema serán suficientes para
  conectar Linux, que actuará como un ordenador Unix cualquiera, con
  todas sus ventajas. De hecho en la red encontraremos más de un
  servidor que esconde un Linux en sus "entrañas", o que precisamente
  quien nos esté haciendo de proveedor de acceso sea un Linux. Pero hay
  que tener en cuenta tambien sus inconvenientes de seguridad: igual que
  podemos conectarnos desde Linux, es perfectamente posible que se
  conecten a nosotros inadvertidamente, por lo que, salvo que
  necesitemos mantener abierto algun servicio en particular, es
  recomendable cerrar "todas las ventanas" para evitar problemas.
  Algunos buenos consejos para un Linux de uso personal serían:

  ·  Crea cuentas para los usuarios que realmente vayan a usarlo, y
     asígnales claves dificilmente adivinables (no hace falta
     complicarse la vida con claves imposibles, pero tampoco debes
     ponérselo fácil a los intrusos)

  ·  Hazte cargo de la clave del administrador root y procura mantenerla
     a salvo. Si la facilitas a alguien más, mentalízale para que la use
     con precaución (por otra parte también es una forma de aprender
     nociones básicas de administración de sistemas...)

  ·  Ponte como root, edita /etc/inetd.conf y ponle un signo de
     comentario (#) a todas las lineas excepto aquellas que abran
     servicios que necesites mantener accesibles; luego haz "killall -1
     inetd". No te cortes y cierralo todo, que siempre estaras a tiempo
     de reabrir aisladamente aquello que eches en falta

  ·  Aunque te consideres muy capaz de administrar un sistema de este
     tipo, no tengas la mala costumbre de usar root como usuario
     habitual con el que te conectes al sistema, o en caso de despiste
     podrías provocar algun destrozo.  Es mas seguro que entres como un
     usuario "raso" y uses su - root cuando necesites hacer alguna
     operacion concreta como super-usuario (recuerda usar exit para
     volver a tu status normal cuando termines lo que tenías que hacer
     como super-usuario)

  ·  El sistema va dejando muchos mensajes registrando la actividad de
     los usuarios y del propio sistema en múltiples ficheros de
     contabilidad. Muchos de ellos se centralizan a traves del servicio
     syslogd. En cuanto empieces a desenvolverte un poco con el manual y
     los comandos básicos para moverte por el sistema, aprende a recoger
     la información que genere ese servicio, eliminar la inútil, revisar
     la útil y limpiar la contabilidad de vez en cuando (de lo contrario
     te puedes dar un susto cuando veas ficheros gigantescos que devoran
     espacio de disco con información desfasada despues de tanto tiempo)

  5.6.  Infovía: acceso a Internet desde casa

  5.6.1.  ¿Qué es infovía?

  Infovía es una red creada por Telefónica a la que los usuarios acceden
  desde cualquier punto de la red telefónica española a precio de
  llamada local. Funciona como una intranet (una red basada en los
  mismos protocolos que Internet, pero independiente y sin integrarse en
  ella). No tiene por tanto acceso directo a Internet, pero es un buen
  intermediario ya que abarata costes tanto para el usuario como para el
  proveedor de acceso a internet, que aprovecha su infraestructura sin
  tener que invertir en una red propia.  En este sentido es una vía
  interesante de acceso, pero para evitar confusiones hay que tener
  presente que Infovía NO es Internet, sino un producto comercial de
  Telefónica. Aún despues de habernos conectado a Infovía seguimos
  necesitando un proveedor de acceso a Internet para estar
  verdaderamente conectados a la red de redes.

  Al funcionar igual que Internet (el software de Infovía no es más que
  un PPP y un navegador de web, que utiliza como interfaz de usuario) es
  perfectamente posible usar Linux para conectarse, pero surge el
  problema típico de configuración: Telefónica facilita su software
  gratuito para entornos comerciales típicos (Windows 3.11, Windows95 y
  Macintosh) que Linux no necesita (ya lo tiene). Pero Linux lo que
  necesita es conocer la configuracion de su red, para poder integrarse
  en ella.

  5.6.2.  ¿Como conectar entonces?

  El software básico es el pppd, que a través del modem creará un enlace
  TCP/IP entre nuestro ordenador e Infovia. Una vez creado, podremos
  contactar con nuestro "verdadero" proveedor, quien nos abrirá las
  puertas a Internet, y a partir de ese momento ya podremos usar
  cualquiera de nuestras propias aplicaciones habituales desde Linux.
  Como complemento de pppd usaremos una utilidad chat que se encargara
  de dialogar via modem con el ordenador remoto al comienzo de la
  llamada, mientras se establece la conexión. También intervendrán
  varios ficheros de configuración (unos genéricos de Linux para
  cualquier conexión TCP/IP, otros característicos de las conexiones a
  través de PPP y modem, y por último alguno que usemos en el caso
  concreto de Infovía). Un detalle sobre versiones de software: un
  inconveniente en la evolución de Linux ha sido un cambio en la
  implementación del PPP que hace incompatible algunos pppd con algunas
  versiones del kernel. Si nuestro núcleo está entre 1.2.13 y 1.3.95
  debemos usar un pppd 2.1.2d o superior, mientras que necesitaremos un
  pppd 2.2.0e o superior para los núcleos más recientes.

  El listado siguiente es un ejemplo del fichero principal de
  configuración de pppd, en el que a su vez se hace referencia a varios
  ficheros que deberemos crear: identificación y clave facilitada por el
  proveedor de acceso, el guión de inicio de conexión, y el de cierre y
  cuelgue del modem. /dev/modem es un enlace (un "symbolic link") que
  usaremos como nombre genérico para el modem, y que debe apuntar al
  nombre del dispositivo real en el que lo tengamos conectado.

  /etc/ppp/options:

  ______________________________________________________________________
    modem passive crtscts noipdefault defaultroute
    lock lcp-echo-interval 15 lcp-echo-failure 5 mtu 1500
    +ua /etc/ppp/infovia.pass
    connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/infovia.chat"
    disconnect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/infovia-off.chat"
    /dev/modem 38400
  ______________________________________________________________________

  /etc/ppp/infovia.pass es un fichero con simplemente dos líneas, una
  con el login (identificación de usuario) y otra con la clave. Para
  acceder a Internet deberemos introducir en ambos casos lo que indique
  el proveedor, mientras que si sólo vamos a navegar por Infovía (sin
  salir a Internet) es suficiente con poner infovia como usuario
  genérico e infovia como clave.

  /etc/ppp/infovia.chat contiene el guión que utilizará chat en su
  diálogo con el modem. Un ejemplo de su contenido podría ser:

  ______________________________________________________________________
    TIMEOUT 6
    ABORT '\nBUSY\r'
    ABORT '\nNO ANSWER\r'
    ABORT '\nNO CARRIER\r'
    ABORT '\nRING\r\n\r\RING\r'
    ABORT '\nNO DIALTONE\r'
    ''    ATDP055
    'CONNECT'
  ______________________________________________________________________

  En el ejemplo anterior se usa marcación por pulsos. Si fuera por tonos
  sustituir ATDP por ATDT. Además, si al número 055 de llamada a Infovía
  hubiera que añadir algún prefijo de centralita o cualquier otra
  marcación especial, no hay más que incluirlo en el listado. Por su
  parte el de cierre de conexión y reseteo del modem sería algo así:

  /etc/ppp/infovia-off.chat:

  ______________________________________________________________________
    TIMEOUT 3
    ''    '\r'
    '\r'  '+++\c'
    '\r'  ATH0
    OK    ATH0
    OK
  ______________________________________________________________________

  6.  Direcciones útiles

  6.1.  Direcciones electrónicas

  Esta seccion es la que previsiblemente cambiara con mas frecuencia,
  dado el fuerte auge de Linux y la consiguiente mayor disponibilidad de
  material para Linux en castellano. Esto es solo un ejemplo para
  empezar en esta primera edicion...

  6.1.1.  WWW

     Linux/España <http://www.cs.us.es/archive/linux.html>
        En Sevilla, el servidor más veterano, con mirrors de LDP/WWW,
        Slackware, Sunsite, Linux/PPC (la sede para Europa de
        linuxppc.org), MkLinux (Linux para Powermac), RedHat (para PC y
        Alpha), etc.

     Grupo de Usuarios de Informática <http://luna.gui.uva.es>
        En Valladolid, con mirrors de LDP/WWW, Slackware, Sunsite y
        manuales traducidos.

     Página de Juan José Amor
        <http://lml.ls.fi.upm.es/~jjamor/linux/LDP/>
        En Madrid, traducciones de las How-To.

     Linux Spanish Manpages
        <http://www.infodrom.north.de/linux/manpages-es/>
        Traducción del manual del sistema.

  6.1.2.  FTP Anonimo

  6.1.3.  Grupos de noticias

  6.1.4.  Listas de correo

  Aparte de las numerosísimas listas de correo en inglés (desde las más
  genéricas hasta las más especializadas en temas muy concretos), en
  España hay actualmente dos listas dedicadas a Linux en general:

  ·  linux@hades.udg.es <mailto:linux@hades.udg.es> en Girona.  Persona
     de contacto para mas información: Paco Culebras Amigo
     paco@hades.udg.es <mailto:paco@hades.udg.es>

  ·  l-linux@cic.teleco.ulpgc.es <mailto:l-linux@cic.teleco.ulpgc.es> en
     la escuela de Teleco en Las Palmas.

  6.1.5.  En Fidonet

  Si Internet te queda muy lejos pero lo tuyo es Fidonet, entonces
  probablemente ya sabrás que existe un area R34.LINUX con bastante
  actividad (¡es una de las areas más animadas! ;^) Mucha de la
  información distribuida en Internet tiene su réplica en Fidonet,
  además del valioso soporte mútuo entre los propios usuarios.

  ·  Europa III 2:346/207

  ·  Elektra 2:345/422 (+34)(5) 416 4934

  ·  La Voix 2:345/410 (+34)(5) 427 5321

  6.2.  Direcciones de Firmas comerciales

  Poco a poco va creciendo el numero de empresas que prestan atencion al
  pujante Linux y desarrollan aplicaciones, ofrecen soporte tecnico y/o
  venden algunas de las distribuciones en CDROM que se mencionaban
  anteriormente.

     En Madrid

     ·  ABC Analog (91) 634 20 00

     ·  Sertec Informatica (91) 364 23 88

     En Barcelona

     ·  CD-Ware (93) 302 04 35

     En Bilbao

     ·  Kender <http://www.kender.es> (94) 476 19 22

     En Valencia

     ·  Encis-Net <http://www.encis.es> (96) 351 25 88

  6.3.  Bibliografía.

  ·  Linux Edición Especial, por Jack Tackett, David Gunter y Lance
     Brown.  Editado por Prentice Hall Hispanoamericana, 1996. ISBN
     968-880-580-7.  Incluye un CD con Slackware 2.20.

  ·  The Linux programmer's guide, por Sven Goldt, Sven van der Meer,
     Scott Burkett, Matt Welsh.

  7.  Copyright

  Copyright (c) Gonzalo García-Agulló <mailto:Gonzalo.Garcia-
  Agullo@jrc.es> 1996.  Elaborado a partir de experiencia propia y de
  información recopilada a través de Internet. Vayan mis agradecimientos
  para Paco Culebras Amigo <mailto:paco@hades.udg.es> y Antonio L.
  Delgado Gonzalez <mailto:Antonio-Luis.Delgado@cs.us.es>, buenos
  linuxeros alla donde los haya.

  Este documento se publica bajo la Licencia General GNU, lo que permite
  su libre distribución gratuita siempre que se conserve en su
  integridad y se retenga el copyright original.

